## 附件2

## “闽教校本云”配套课堂智能辅助设备

## 技术功能参数

###### 1.智能笔参数

|  |  |
| --- | --- |
| 蓝牙版本 | BLE4.2/5.0 |
| 内存 | 128Mb |
| 数据传输模式 | 实时传输/离线传输 |
| 充电/磁吸充电 | 外接磁吸线/USB磁吸充电线充电 |
| 镜头辨识速度 | 240FPS |
| 压力感应 | 16384阶 |
| 笔迹采集 | CMOS Sensor |
| 电池容量 | 185mAh |
| 充电时间 | 约1.5小时 |
| 电源输入 | DC 5.0V=-0.19A |
| 使用环境 | 温度:0-50°C/湿度: 95%RH（无冷凝） |
| 笔芯 | 中油笔芯 |
| 产品尺寸 | L155.5mm，W 10.7mm（不含笔帽） |
| 产品重量 | 18.2 g（不含笔帽） |

###### 智能笔盒参数

|  |  |
| --- | --- |
| 蓝牙版本 | BLE4.2/5.0 |
| 内存 | 32Mb |
| 电源输入 | DC 5.0V =- 1.5A |
| 工作功耗 | 自身工作功耗<0.5W;给笔充电平均功耗<1W |
| 充电时间 | ≤3小时 |
| 电池容量 | 2250mAh |
| 显示屏 | TFT 128\*128 |
| 无线传输 | 4G全网通 |
| 笔仓 | 支智笔（插入式） |
| 模式和频段 | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 使用环境 | 温度 0-50°C/湿度95%RH（无冷凝） |
| 存储温度 | -10~70°C |
| 产品尺寸 | 200mm\*57.5mm\*27.6mm |
| 产品重量 | 165g（不含笔） |